\section{Ausblick: eduroam-ng}\label{chap:ausblick}
Unter dem Stichwort \emph{eduroam-ng} (eduroam-next generation) werden Verbesserungen der aktuellen eduroam-Infrastruktur entwickelt. Es sollen hier einige mögliche Sicherheitslücken und Performanceprobleme addressiert werden. \cite{inter-nren-arch}

\subsection{RadSec}
Es ist geplant, die aktuelle \acr{RADIUS}-Infrastruktur sukzessive durch RadSec zu ergänzen. Dieses Protokoll stellt eine Erweiterung des herkömmlichen \acr{RADIUS}-Protokolls dar, sodass es abwärtskompatibel dazu ist. Die grundlegendste Erweiterung dabei ist die Umstellung von \acr{UDP}-basiertem Datenverkehr auf \acr{TCP}. Dadurch werden einige Mechanismen (beispielsweise negative Authentifizierungsantworten) in \acr{RADIUS} überflüssig, die durch die verbindungslose Natur von \acr{UDP} eingeführt wurden, und die im verbindungsorientierten \acr{TCP} besser abgebildet werden können.

Zudem ist es mit RadSec möglich, die Kommunikation verschlüsselt über \acr{TLS} abzuwickeln. Dies stellt zum einen die Abhörsicherheit der Verbindung fest, zum anderen erlaubt es auch, die Identität beider Kommunikationspartner über Zertifikate festzustellen -- dies ist insbesondere wichtig, da die Identität vorher anhand der IP-Adresse des \acr{RADIUS}-Servers festgestellt wurde, die sich leicht fälschen lässt. Außerdem wird dadurch die unsichere MD5-Verschlüsselung der Benutzerdaten hinfällig.

\subsection{DNSSec}
